الجمهوريـة اللبنانية 
رئاسة مجلس الوزراء 
     مجلس الجنوب

لائحة أسعار عائدة لأشغال استكمال بناء قاعة 

البلدة : بنعفول
قضاء : صيدا

	

 

المادة الأولى:
يتضمن السعر لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه، و جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوالك و ربح الملتزم.
لا يشمل السعر الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثانية: لائحة الأسعار
أعمال الحفريات و التسويات
1	حفريات أو ردميات من كل نوع:
يشمل العمل:
-	حفريات ترابية أو صخرية أو في أماكن تحوي مياهاً أو ردميات مستعارة و بأي عمق كان و لأي عمل كان.
-	التدعيم.
-	التفجير.
-	تفريغ المياه بواسطة المضخات أو غيرها.
-	إستعمال ناتج الحفر الصالح للردم مع فلشه بطبقات متتابعة بعلو عشرين سم و غمره بالماء و رصّه جيداً و حدله حتى إزالة الفراغات المحتملة.
-	نقل ناتج الحفر الزائد إلى مكان مسموح به.
-	إستعمال المتفجرات على أنواعها عند الضرورة القصوى و بموافقة المراجع المختصة.
يكون المتعهد مسؤولاً عن إصلاح جميع الأضرار و الأعطال الناتجة عن الحفر (و التفجير إذا حصل) في العقار و محيطه.
تعتبر القياسات المطلوبة هي أساس الكيل و كل حفر زائد يكون على عاتق المتعهد.
‌أ-	يدفع ثمن المتر المكعب للتسوية (صخرية):............................................ ل.ل. لاغير	
أعمال الخرسانة	
5	خرسانة خفيفة التسليح سماكة 10 سم:
-	تتكون الخرسانة من:
•	300 كغ/ م3 عيار الإسمنت.
•	0.8 م3 بحص متدرج من الكسارة.
•	0.4 م3 رمل خالٍ من الشوائب.
-	يستعمل الباطون الذي لا تقل مقاومته عن 160 كغ/ سم2 بعد 28  يوماً من تاريخ الصب المدعم.
-	يجب إستعمال ماء خالٍ من الملوحة و الوحول و الحشائش و الشوائب و غيرها، و لا تزيد نسبته
إلى الإسمنت عن 0.5 %.
-	يجب أن تضاف مواد لتحسين خواص الباطون لزيادة مقاومة الخرسانة، إضافات وفقاً لما ترتإيه الإدارة.
-	يجب تقديم و قص حديد مبروم بقطر لايقل عن 10 مم، خمسة أسياخ في المتر المربع الواحد بالإتجاهين و تقطيع الخرسانة بالإتجاهين )1م×2م(.
- يجب تقديم و تركيب الشريط و الخشب و سقي الخرسانة.
- يجب إجراء إختبارات في المختبرات المرخص لها وفقاً لطلب الإدارة.
-	تحسب كمية الخرسانة سماكة 10 سم مهما كانت سماكة الخرسانة.
-	يضاف نصف ليتر من SBR لكل 50 كغ من الترابة لزيادة مقاومة الخرسانة.
‌أ-	يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط :..................................................... ل.ل. لاغير	
7	خرسانة سيكلوبيان:
تقديم و صب خرسانة سيكلوبيان مؤلفة من دبش مقلع قاسي مقبول من الإدارة و خرسانة، يوضع لكل م3 دبش 1.5 م3 خرسانة، مركبة من 250 كغ ترابة، 0.8 م3 بحص كسارة و 0.4 م3 رمل مقبول من الإدارة؛ بما فيه الحفريات و الردميات و تركيب قساطل PVC  4" كل 2 م2 من الحائط.
و يتضمن العمل:
-	تنظيف الحجارة.
-	تقديم و تركيب و فك القوالب.
-	السقايل.
-	سقي الخرسانة (يجب أن يكون الدبش مغموساً بالخرسانة على جميع الأوجه و أن لا يظهر الدبش للخارج).
يدفع ثمن المتر المكعب من الخرسانة فقط متضمناً الحفر و الردم : .......................... ل.ل. لاغير	
11	رصفة بلوكاج (Base-course):
يتضمن العمل تقديم و فلش و رصف الحجارة من الحجر الطبيعي من مقالع معتمدة و بالسماكات المبينة على الخرائط بما فيها حدلها بالآلات بإعتناء و ملء التجويفات بين الحصى و البودرة و تسويتها          و تمهيدها و حدلها بالحادلات و دكها دكاً متيناً بإستعمال معدات الرج اللازمة بما فيه السقي بالمياه.
يدفع ثمن المتر المكعب فقط : :............................................ ل.ل. لاغير	
بنيان حجر	
15	بنيان بحجر المقالع مبوز و بو شارد:
يتضمن العمل:
-	تقديم حجر من أفضل مقلع و يستخدم لبنائه الطين المركب من 350 كغ ترابة لمتر الرمل.
-	فرز خدود الشبابيك لتركيب المنجور.
-	تركيب الحجارة الخصوصية للعتبات الأفقية القنطرية أو الأعمدة.
-	تكحيل الفواصل بالكحلة المؤلفة من 600 كغ ترابة للمتر المكعب من الرمل.
-	تحضير جميع لحامات الحجارة على العينة.
-	التعقيب (يكون تبويز الحجارة باب أول على أن لا يتجاوز /4/ سم و لا يقل عن/3/ سم و يفرز آخر مدماك تحت السقف لوضع بلاطة السقف و خفيها).
يدخل في الكيل زوايا البنيان المبوزة و كذلك سلاحات الأبواب و الشبابيك و البراطيش المنحوتة.
على المتعهد تعقيب البنيان جيداً و تقصيب الحجارة جيداً حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة في سماكة الورقة     أو تلبيس الجدران، لأن هذه الزيادة تكون على حساب و مسؤولية المتعهد.
يدفع ثمن المتر المربع قياس 20 سم  من المساحات المبوزة بعد حسم الفراغات فقط :....:............................................ ل.ل. لاغير	
ورقة و دهان	
17	ورقة على ثلاثة أوجه:
يشمل العمل:
-	تنظيف السطوح من المواد العالقة و الأوساخ ثم رشها جيداً بالماء قبل البدء بالعمل و نجف الورقة القديمة حيث يلزم.
-	تسكير جميع الفجوات و الشقوق بمونة إسمنتية، لا سيما مكان وجود مواسير أو سماكات كبيرة قبل البدء؛ و يستعمل شبك معدني قياس 2×2 سم لتسكير الفجوات و الشقوق.
-	مد الطين حسب الأمّامات المركب من 350 كغ ترابة و 70 ليتر ماء للمتر المكعب من الرمل و إضافة  6 كغ من الألياف الزجاجية للمتر المكعب.
-	تنفيذ رشة مسمار (وجه أول) بواسطة ماكينة رش و من ثم تسقى بماء غزير، تترك لتتصلب لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل وضع الطبقة الثانية.
-	تنفيذ طبقة بطانة (وجه ثان) مصقولة بسماكة 10 مم مع تجريحها تحضيراً للطبقة الثالثة.
-	تنفيذ طبقة ظاهرة (وجه ثالث) و تصقل جيداً للحصول على النعومة المطلوبة بسماكة 5 مم.
-	وضع قدة ألمنيوم طول 3 م (عينة) للتأكد من إستواء المسطح.
-	تنظيف الأرضيات و المسطحات و الجوف بعد الإنتهاء من آثار الورقة.
-	نقل الأنقاض إلى مكان مسموح به، تعقيب الجدران و السقالة؛ و يعتمد الكيل الهندسي بالمتر المربع.
-	سقي الورقة مرتين يومياً لمدة سبعة أيام.
‌أ-	يدفع ثمن المتر المربع بعد حسم الفراغات فقط : :............................................ ل.ل. لاغير	
18	طرش أميركاني (كاوتشوك) على ثلاثة أوجه:
يجب على الشركة المصنعة للدهانات أن تكون حائزة على شهادةISO 9001؛ بعد الموافقة على عينة، تختار الإدارة الألوان المعينة.
يتضمن العمل:
-	نزع البويا القديمة بالحرق و الحف حيث يلزم.
-	نزع أو تغطية أية معدات و إكسسوارات و قطع إنارة و غيرها قبل البدء بالأعمال، و إعادة تركيبها بعد الإنتهاء.
-	حف الأسطح الباطونية و إزالة الشوائب و التنظيف بعد الحف.
-	تنفيذ وجه أساس مانع للتسرب.
-	تنفيذ وجه معجونة Elteck و حفه بعد جفافه، و من ثم يصار إلى تفقيد كامل الأسطح لتصبح جاهزة لوجه المعجونة الثاني الناعم.
-	تنفيذ وجه أندركوت قابل لإلتصاق الأوجه النهائية.
-	تنفيذ ثلاثة أوجه من الطرش باللون المحدد من الإدارة.
-	يعتمد الكيل الهندسي بالمتر المربع.
يدفع ثمن المتر المربع من الطرش الداخلي مع معجونة بعد حسم الفراغات فقط :............................................ ل.ل. لاغير	
20	توريق بمادة الغرانوليت:
يتضمن العمل:
-	نزع البويا القديمة بالحرق و الحف بمادة ال PU  و تنظيف الأماكن المراد دهنها و حفها بورق قزاز.
-	تقديم و وضع المعجونة.
-	يعتمد الكيل الهندسي بالمتر المربع.
يجب أن يكون التوريق باللون المعين من الإدارة.
للإدارة الحق بطلب إستعمال البويا المركبة وطنية كانت أم أجنبية شرط أن تكون من أحسن نوع، مع إضافة مادة مانعة للنش.
يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط : .......................................................ل.ل. لا غير.	
22	تغطية حلول التمدد الأفقية و العامودية:
يتضمن العمل:
-	دهن الحلول بمواد من ال PU.
-	ملء الفراغ حتى عمق 5 سم بمعجونة إيكاز أو قضبان PU أو ما يعادلها.
-	تعبئة الفراغ بمادة مانعة للنش من نوع Hyperseal  حتى عمق لايقل عن 3 سم.
-	تركيب غلاف للحلول (COUVRE JOINT) من الألمنيوم بعرض لايقل عن 7 سم و بسماكة لا تقل عن 1 مم، و يثبت جيداً بالجدار أو بالعامود من جهة واحدة بواسطة أسافين من نوع الأمينت و براغي ألمنيوم، كل 30 سم برغي.
-	إستعمال معجونة إيكاز أو ما يعادلها، بما فيه تنقير الحلول و تنظيفها جيداً من الأجسام الصلبة أو أية شوائب قبل المباشرة بالعمل. 
-	طلي جوانب الحلول بمادة (PU) قبل تعبئتها بمادة المستيك الخصوصية، كونها لا تجف؛ بالإضافة إلى كوي مادة المستيك ذاتها بواسطة مكاوي حديدية مبسطة  و محماة على النار.
يجب أن تكون المواد المستعملة في الفواصل من ماركة مقبولة من قبل الإدارة.
يدفع ثمن المتر الطولي فقط :............................................ ل.ل. لاغير.
	
23	تزفيت الأسطح و الحوائط بمادة مانعة للنش:
-	يتضمن العمل تنظيف السطح جيداً من الغبار و النتؤات للحصول على الميول المطلوبة و وضع مادة زفتية (Cote Mastik Black - الكوت ماستك بلاك) أو ما يعادلها جودةً بسماكة إثنين مم، تتجهز على ثلاثة أوجه؛ و مفصلة كما يلي:
‌أ-	الوجه الأول: طلي السطح  أو الحائط  بمادة "الكوبرايمر" (co-primer)، و هي مادة زفتية مشربة بالزيوت التي تتسرب داخل مسامات الباطون في السطح و الحائط؛ و ذلك بمعدل غالون واحد لكل عشرة أمتار مربعة. ثم يترك السطح أو الحائط بعدها مدة ثلاثة أو أربعة أيام لتجف قبل وضع الوجه الثاني.
‌ب-	الوجه الثاني: طلي كافة الشقوق بعد جفاف الوجه الأول بمادة "الكوت بلاستك سيمنت" أو ما يعادلها جودةً، و التي من أهم صفاتها أنها لا تتأثر بالحرارة و البرد الشديد و لا تتكسر، بل تتفاعل مع الباطون وفق ظروف الطقس.
‌ج-	الوجه الثالث: طلي السطح أو الحائط بعد الوجه الثاني بمادة "الكوت ماستك بلاك" أو ما يعادلها جودةً، و المكونة من الزفت المكرر، تربط الخلايا بشكل لا يتجزأ و لا يتشقق، و ذلك بمعدل غالون واحد لكل ثلاثة أمتار مربعة. و كذلك يجب طلي متكآت الأسطح وفقاً لما جاء أعلاه بالنسبة للسطح، حيث تطلب الإدارة ذلك و تكال بالمتر المربع؛ على أن يكون الوجه الأول عامودياً و الوجه الثاني أفقياً أو العكس.
-	تسلم المواد مختومةً قبل الإستعمال.
يدفع ثمن المتر المربع فقط :............................................ ل.ل. لاغير	
أعمال بلاط	
31	بلاط غريس سيراميك أو بورسلان أوروبي:
يتضمن العمل:
-	تقديم و تركيب بلاط غريس سيراميك أو بورسلان أوروبي باب أول وفقاً للعينة و القياس  لدى الإدارة، من المواصفات و المعايير الدولية نخب أول ASTMAND BS.
-	نقع البلاط بالماء لمدة 24 ساعة قبل التنفيذ.
-	فرش طبقة رمل بسماكة 4 سم تحت البلاط.
-	سد اللزاقات (الفواصل) بالترابة الملونة (روبة خاصة مانعة للنش).
-	تقديم و تركيب نعلة على الداير و حيث يلزم، و تكيل بالمتر الطولي.
-	تنظيف و تلميع البلاط بعد التركيب.
يجب أن لا يزيد إمتصاص المياه عن 5 % بسماكة تتراوح بين 8 و 18 مم.
البلاط بقياس تحدده الإدارة باب أول وفقاً للعينة و الخريطة المقدمتين من الإدارة؛ يركب بالطين المركب من 350 كغ ترابة و 70 ليتر ماء.
‌أ-	يدفع ثمن المتر المربع سيراميك أو بورسلان فقط :....................................... ل.ل. لاغير.
‌ب-	يدفع ثمن المتر المربع سيراميك أو بورسلان نوعية غريس فقط :...................... ل.ل. لاغير.
‌ج-	يدفع ثمن المتر الطولي للنعلة من الرخام  فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
32	بلاط خرساني قياس (30×30) سم:
يتضمن العمل:
-	تسوية السطح للحصول على الميلان المطلوب.
-	فرش طبقة رمل بسماكة 5 إلى 15 سم، و يشمل العمل تقديم البلاط.
-	وضع نعلة حيث تطلب الإدارة، و تكيل بالمتر الطولي.
يجب أن يكون البلاط من أحسن نوع ذو قوة كسر لا تقل عن 70 كغ/ سم2 و لا تقل سماكته عن 2.5 سم، موافق عليه من الإدارة.
يدفع ثمن المتر المربع فقط :....................................... ل.ل. لاغير.
  	
35	شعيرة و بلاط من الحجر الطبيعي:
يتضمن العمل تقديم و تركيب شعيرة و بلاط من الحجر الطبيعي، على أن لا يقل عرض الشعيرة أو البلاط عن 30 سم و سماكة 3 - 4 سم و عرض 25 سم، بطول حسب الخرائط، و مفرزة أو مبرومة على الأطراف حسب المقتضى، مجلية أو ناشفة حسب المطلوب، مع كحلة إذا لزم و سقالة. 
‌أ-	يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الشعيرة فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
37	درج  من الحجر الطبيعي:
يتضمن العمل تقديم و تركيب درج من الحجر الطبيعي على أن لا تقل سماكة الدرج عن 3 - 4 سم، بطول حسب الخرائط، و مفرزة أو مبرومة على الأطراف حسب المقتضى، مجلية أو ناشفة حسب المطلوب  للدوسة أو المراية، و تكون الدوسة قطعة واحدة و المراية قطعة واحدة، مع كحلة إذا لزم. 
يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الدرج فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
أعمال منجور	
40	منجور أبواب داخلية و خارجية :
يشمل العمل:
-	تقديم و تركيب أبواب بسماكة 4.5 سم من الخشب السويدي من أحسن نوع (لوروا أو ما يعلوه) مصنوع حسب الرسم المقدم من الإدارة و مؤلف من برواز (زين) بعرض 10 سم مركب بالفرز       و اللسان و بتقاطيع داخلية من خشب الشوح الجيد بقياس 8×50.3 سم كل 25 سم عرضاً و بقياس 3.5×3.5 سم كل 5 سم طولاً، مغلف على الوجهين بخشب معاكس أوروبي سماكة 5 مم، ينزل بفرز في برواز خشب زين قياس 4×3 سم، يشمل العمل الصندوق و الحواجب من خشب كلير كندي أحمر.
-	دهن الصندوق بمادة إسفلتية لمنع الرطوبة.
-	الخردوات المركبة بالبراغي و أسافين حديد للتثبيت.
-	المفصلات و الغال أوروبي.
-	مسكات أوروبية صفائح للنظافة (ألمنيوم) بقياس 30×12 سم.
-	دهان على 3 أوجه.
-	يدفع ثمن المتر المربع من باب المعاكس داخلي  فقط :............................ ل.ل. لاغير. 
-	يدفع ثمن المتر المربع من باب الموغونوم داخلي  فقط :.......................... ل.ل. لاغير.	
41	منجور حديد و زجاج:
يشمل العمل:
-	تقديم و تركيب حديد بروفيل مصنوع حسب الرسم أو النموذج المقدمين من الإدارة، بما فيه الملبن الكريمونة من أحسن نوع، مركبة بالبراغي.
-	الدهن على 3 أوجه بما فيه الوجه الأول بالزيرقون.
يجب أن يكون الزجاج دوبل مثبت برفاص بولاد و معجونة خصوصية للحديد الشناكل.
يدفع ثمن المتر المربع فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
43	حديد مشغول:
يشمل العمل:
-	تقديم و تركيب حديد مشغول للشبابيك و الأبواب و الدرابزين من جميع القياسات و الأصناف اللازمة أو من صفائح حديد، و مفصلات مصنوعة حسب الرسم المقدم من الإدارة.
-	تركيب غال طبش للأبواب.
-	الدهان على 3 أوجه، منها الوجه الأول بالزيرقون.
-	يدفع ثمن الكغ الواحد فقط :....................................... ل.ل. لاغير.. 
-	يدفع ثمن الكغ الفورفورجيه فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
46	ستائر معدنية للشبابيك:
يشمل العمل تقديم و تركيب ستائر معدنية من شفرات معدنية بعرض 250 مم، مع علبة معدنية لخفي المحور.
يدفع ثمن المتر المربع بعد التركيب فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
52	منجور ألمنيوم و زجاج:
يشمل العمل تقديم و تركيب:
-	ألمنيوم و زجاج، على أن يكون الألمنيوم باللون المحدد من الإدارة و أن لا تقل سماكته بالبروفايل عن 1.6 مم.
-	صندوق ألمنيوم نوع أوروبي وفقاً لقياس الفتحة.
-	درفة ألمنيوم منسجمة مع الصندوق (ثابتة - محورية - سحاب).
-	زجاج سماكة 6 مم أوروبي خالٍ من البقع و التموجات و العيوب.
-	جوان مطاطي أوروبي مانع لتسرب الماء و الهواء بين البروفايل و الزجاج و إلى الداخل.
-	كل الإكسسوارات من براغي و مفصلات و دواليب و غالات و مسكات و فراشي صنع أوروبي أو ما يعادله.
يدفع للمتر المربع الواحد للشبابيك و الأبواب نوع سيدام 2000 فقط :
‌أ-	أسود:....................................... ل.ل. لاغير.	
53	أسقف مستعارة:
يشمل العمل جميع الإكسسوارات من براغي و مفصلات و تثبيت بالسقف من صنع أوروبي أو ما يعادله من حيث المتانة و النوعية.
يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
أشغال ميكانيك	
54	كرسي بيت خلاء إفرنجي بورسلان: 
يشمل العمل تقديم و تركيب:
-	كرسي كاملة.
-	صندوق بورسلان و غطاء من نفس ماركة الكرسي و عدة للصندوق من النحاس كاملة.
-	حاملة ورق بورسلان بنفس اللون.
-	وصل الكرسي بقساطل المياه و الصرف الصحي و جميع القطع لجعلها صالحةً للإستعمال. 
-	يدفع ثمن الكرسي الكاملة فقط :....................................... ل.ل. لاغير.
-	يدفع ثمن الشطافة الكاملة فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	
56	مغسلة بورسلان كاملة:  
يشمل العمل تقديم و تركيب:
-	مغسلة قياس 55 سم، بما فيه سيفون و صباب كروم 0.5" و سدة و مصفاية.
-	مهرب حديد مزيبق 2 إنش مخفي، فلكسيبلات كروم عدد 2.
-	ميلانجير غروهي ستاندرد أو ما يعادله.
-	كونسول، مراية سان غوبان (40×60) مع رف.
-	يتم وصل المغسلة بقساطل المياه و الصرف الصحي.
يدفع ثمن المغسلة الكاملة:....................................... ل.ل. لاغير.	
57	حنفية أو سكر نحاس وارد أوروبي:
-	يشمل العمل تقديم و تركيب حنفية أو سكر ماركة أوروبية أو ما يعادلها بقياسات مختلفة، بما فيه التايات  و الجوانات لزوم أشغال الصحية، الخ...
-	يستعمل السيليكون المقاوم للماء للصق الأدوات الصغيرة. 
أ‌-	يدفع ثمن القطعة الواحدة قياس 0.5":....................................... ل.ل. لاغير.
                                       قياس 1":....................................... ل.ل. لاغير.	
58	قسطل حديد مزيبق:
يشمل العمل:
-	تقديم و تركيب قسطل باب أول من ماركة AFL (DIN 2440) بما فيه التايات و الأكواع و الجوانات مقطوعة الوصل.
-	نقر الحيطان و الأسقف لوضع و خفي القسطل.
يدفع ثمن المتر الطولي لقسطل قطر نصف إنش:....................................... ل.ل. لاغير.
                                                       إنش :....................................... ل.ل. لاغير.	
61	قازان كهربائي كامل:   
يشمل العمل تقديم و تركيب قازان سعة (100) ليتر بما فيه سكر من نحاس و رصاص لوصل القازان، التايات و الأكواع و قطع الوصل.
يدفع ثمن القازان الكهربائي:....................................... ل.ل. لاغير.	
62	مزاريب PVC ساقطة: 
يشمل العمل تقديم و تركيب مزاريب بقطر 4" بما فيه نقر الحيطان و خفي القساطل في حال كانت المزاريب مخفية أو مثبتة بشناكل و براغي بمعدل شنكل لكل متر و نصف.
يدفع ثمن المتر الطولي" 4:....................................... ل.ل. لاغير.	
63	ريكار باركيه:  
يشمل العمل:
-	تقديم و تركيب ريكار من PVC (NICOL أو ما يعادله) بقياس داخلي 20×20 و علو حسب الطلب.
-	تقديم و تركيب برواز من النحاس المطلي، ضمنه غطاء بسماكة 5 مم يركب بواسطة الألووز.
-	وصل الريكار المذكور بالقساطل المعدة أن تصب به.
-	تنقير الخرسانة إذا لزم الأمر.
يدفع ثمن الريكار:....................................... ل.ل. لاغير.	
70	خزانات ماء من الحديد المزيبق أو بولي إتيلين:
يشمل العمل تقديم و تركيب:
-	خزانات ماء من الحديد المزيبق أو بولي إتيلين (ثلاث طبقات)، سعة (2) م3 بالمكان المحدد على الخريطة بما فيه أغطيتها و تثبيتها و وصلها ببعضها و تجهيزها بفواشة قطر واحد إنش.
-	القساطل اللازمة للفائض و التهوئة.
-	وصلات التوزيع، كل ذلك وفقاً للمخططات.
-	كل ما يلزم لجعلها صالحةً للإستعمال تماماً؛ بما فيه السقالة الحديدية العائدة لتركيز الخزان بالتفاصيل المبينة على الخرائط و دهنها بالبويا الزيتية 3 أوجه على أن يكون الوجه الأول بالزيرقون.
يدفع ثمن الخزان الواحد كاملاً:....................................... ل.ل. لاغير.	
71	ريكار من الباطون:
يشمل العمل:
-	الحفر و الردم.
-	بناء الريكار بالمقياس المطلوب من الباطون المركب من /350/ كغ ترابة و 0.4 % رمل و 0.8 % بحص بسماكة /20/ سم.
-	التوريق الداخلي.
-	تقديم و تركيب غطاء من الحديد المسكوب.
-	بناء القعر فنياً لتسهيل مرور المواد.
يدفع ثمن الريكار  قياس داخلي   40×40 سم:....................................... ل.ل. لاغير.	
72	قساطل من PVC:
يشمل العمل تقديم و تركيب:
-	قساطل من البولي فينيل PVC، و ذلك لزوم تصريف المواد في الأماكن المبينة على الخرائط مع تأمين السرود اللازم، بما فيه التثبيت.
-	كل ما يلزم من تايات و أكواع و وصلات، بما فيه الوصل بالمجلى من جهة و بالريكار من جهة ثانية.
يدفع ثمن المتر الطولي من القساطل راكبة قطر  (2) إنش:..................................... ل.ل. لاغير.
                                                          (4) إنش:....................................... ل.ل. لاغير.
                                                          (8) إنش:....................................... ل.ل. لاغير.	

أعمال كهربائية	
76	نقطة كهربائية كاملة:
-	تقديم و تركيب نقطة كهربائية كاملة مؤلفة من الشريط المعزول (كابلات لبنان) بمقطع وفقاً للخرائط.
-	 (4) مم للبريز.
-	الشريط مخفي في تيب (16) مم ضمن الجدران و الأسقف.
-	علب التوزيع  و التفريغ بقطر (5.5) سم على الأقل.
-	مفتاح أوروبي مخفي باب أول موافق عليه من الإدارة، لمبة 60 شمعة.
-	يعتبر: (البريزنقطة)، و (المفتاح دوبل نقطة و نصف) و (اللمبة دوبل دركسيون نقطتين) و (بريز التلفون نقطة) و (جرس كباس نصف نقطة). 
يدفع ثمن النقطة الكاملة:....................................... ل.ل. لاغير.	
78	تابلو لشبكة الكهرباء: 
يشمل العمل:
-	تقديم و تركيب تابلو يحدده المهندس المشرف.
-	تثبيت التابلو ببراغي ذات غطاء كروم.
-	وصل التابلو بشبكة الكهرباء وفقاً للأصول.
-	وضع براويز من النحاس المنكل على دائر التابلو و خلفه لخفي الشرائط.
يدفع ثمن التابلو الرئيسي:....................................... ل.ل. لاغير.
                     الفرعي:....................................... ل.ل. لاغير..	
81	بريز كهربائي أو مفتاح قوى (1 PH)+(3 PH):
-	يشمل العمل تقديم و تركيب بريز حسب المواصفات الفنية ماركة وارد (Le grand Vinex) أو ما يعادلها، 2 فاز أو 3 فاز.
-	و يشمل سعر البريز أو المفتاح: الشريط و القساطل من علبة التفريغ إلى البريز و حصة هذا البريز من الكابل المغذي إبتداءً من لوحة التوزيع إلى علبة التفريغ و البريز نفسها.
يدفع ثمن البريز الواحد الكامل Ph 3:....................................... ل.ل. لاغير.
                                       Ph 1:....................................... ل.ل. لاغير.	
82	نظام حماية وتأريض: 
كاملا مع الكابلات والبارات والوصلات بما فيه النحاس العريض (stripped) للتاريض وكابلات x l p e من النحاس العريض المعزول لتأريض جميع التابلوهات والبرايز وال U P S وقضبان التأريض والممانعة (Ground self) Impedance وكافة المستلزمات حسب المواصفات والخرائط وكل ما يلزم من مواد ويد عاملة وجميع المقتضيات لا تحسب العملية ما لم تكن جميع ابرايز والتابلوهات موصولة بجهاز التاريض .
يدفع ثمن النظام الواحد  فقط:....................................... ل.ل. لاغير.	
اشغال انارة خارج و داخل  القاعة 

ج-1	
يشمل العمل كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة للأشغال االمطلوبة : 
-	تيبات داخلية او خارجية , ظاهرة أو مخفية من النوعية الممتازة .
-	علب التوزيع حسب المقاسات اللازمة المطلوبة .
-	كابلات للتمديدات ( كابلات لبنان ) من جهاز الانارة حتى علبة المفاتيح . 
-	مفاتيح التشغيل من النوعية الممتازة 
-	أجهزة الانارة المطلوبة يجب ان تكون من النوعية الممتازة 
أ‌-	 يدفع ثمن سبوت الانارة فقط :.................................................. ل.ل. لاغير.
ب‌-	يدفع ثمن لمبة 60 وات LED  فقط :....................................... ل.ل. لاغير.
ت‌-	يدفع ثمن كلوب 60 وات مطري فقط :....................................... ل.ل. لاغير.
ث‌-	يدفع ثمن بروجكتور 40 وات ( متحرك ) فقط :............................. ل.ل. لاغير.	

ج -2	
توصيل شبكة للانترنت: 
يشمل العمل تركيب  كل ما يلزم من التمديدات في الحوائط (تيبات ) ولكابلات نحاسية  خاصة بالانترنت  للشبكة و كل ما يلزم للتوصيلات من الراوتر حتى الاجهزة.كما تشمل العملية تركيب راوتر ذات قدرة توزيعية لا سلكية لتغطية مساحة القاعة , و كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة .
يدفع ثمن العملية الواحدة كاملة:...................................................... ل.ل. لاغير.	

اعمال متفرقة
1	
ستارة لخشبة المسرح :
  مصممة من القماش الخاص وتستخدم لامتصاص الصوت كما انه مصممة بحيث لا تجمع الغبار ويمكن معالجتها بمادة لجعلها مقاومة للحريق وتكون الستارة مبطنة من الخلف بقماش من التيل / الربس وباللون والخامة المعتمدة وبنسبة كشكشة لاتقل عن 75% والستارة تعمل بمجموعة ميكانيكية وكهربائية ويتم تشغليها على خشبة المسرح أوغرفة الكنترول ( الإسقاط ) أو عن طريق الريموت كنترول ويمكن عمل الستارة بإحدى النظامين  ( الايطالى – الفرنسى ) .
يشمل السعر كل ما يلزم من مواد و مقتضيات للتركيب و التجهيز و اليد العاملة .

يدفع ثمن المتر المربع فقط :............................................................... ل.ل. لاغير.	

2	
أرضية باركيه للمسرح :

-	من الخشب الطبيعي و النوعية الممتازة (خشب الجوز أو البلوط) و الغير قابلة للاشتعال و باللمعية المطلوبة , على ان يتم تسوية و تمليس و تنظيف  الأرضية قبل التركيب و اخفاء كل النتوءات الظاهرة  .
-	اعتماد المقاييس المطلوبة الثابتة و اللون الواحد لكامل المسرح .
-	اعتماد مواد لاصقة و بطانات تحت الباركيه  ذات مواصفات عالية الجودة والاستمرارية .
-	يشمل ايضا تركيب نعلة للاماكن اللازمة و من نفس نوعية و لون الباركيه.
يشمل ايضا كافة المواد و المقتضيات اللازمة و اليد العاملة  لاتمام العمل .

يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط :............................................ ل.ل. لاغير.	

3	
شبكة صوتيات و منبر متحرك :
من النوعية الممتازة , عالية الجودة و الضمانة  مع الأخذ بالاعتبار مساحة المسرح , تصمم الشبكة الصوتية للمسرح مع مراعات تأثير الصوت على الجمهور بحيت ان لا يتشكل اي تداخل للموجات الصوتية بما يؤثر سلبا على المستمع , بحيث يتم توزيع و ربط المكبرات و السبيكرات بشكل متناسب و نظامي  و بالكابلات السلكية اللازمة مع كافة التوصيلات و التشبيك و بالطريق اللاسلكية اذا لزم الأمر .ويشمل العمل كل المقتضيات و اليد العاملة ,
-	تجهيز منبرخشبي متحرك .
يدفع ثمن العملية كاملة فقط :....................................... ل.ل. لاغير.	

	

4	شاشة عرض متحركة للمسرح  قياس (3-5) : 
من النوعية و الماركات الممتازة و بالكفالة اللازمة 
-	لون ابيض ساطع , ذات دقة عالية  4:3 و زاوية رؤية واسعة .
-	سهولة الفك و التركيب .
-	خفيفة الوزن .
يشمل السعر كافة اللوازم والمقتضيات والنقل والتركيب
يدفع ثمن الشاشة الواحدة فقط:....................................... ل.ل. لاغير.	
5	كراسي بلاستيك مع جوانب : 
-	من افضل الماركات الموجودة , ذات جودة و متانة عالية لاستخدامتها لمدة طويلة مقاوم لحالات الطقس المختلفة للمحافظة قدر الامكان على لونها 
-	قابلة للتكديس و التوضيب 
-	مريحة للجلوس و الاتكاء 
يشمل السعر التقديم و التركيب و النقل  مع اجرة اليد العاملة .
يدفع ثمن الكرسي الواحد فقط :............................................... ل.ل. لاغير.	
6	لوحات دلالية  ذات احرف نافرة و مضاءة قياس 2.5*2.5 للمجمع :
الحروف مصنعة من المواد الغير قابلة للصدأ أو التاكل ( ستانلس , اكليريك , زنك , .........)  و لا تتأثر بالشمس مطلية بالالوان المطلوبة مع ستاند التثبيت في المكان المطلوب و التوصيلات اللازمة للاضاءة  و الاطفاء من اللوحة حتى العلبة يشمل السعر كافة اللوازم و المقتضات و النقل و التركيب  ولوازم التركيب و اليد العاملة .
يدفع ثمن اللوحة فقط :...................................................... ل.ل. لاغير.	
7	لوحات دلالية  ذات احرف نافرة و مضاءة قياس 2.0*2.0 للقاعة :
 الحروف مصنعة من المواد الغير قابلة للصدأ أو التاكل ( ستانلس , اكليريك , زنك , .........)  و لا تتأثر بالشمس مطلية بالالوان المطلوبة مع ستاند التثبيت في المكان المطلوب و التوصيلات اللازمة للاضاءة  و الاطفاء من اللوحة حتى العلبة يشمل السعر كافة اللوازم و المقتضات و النقل و التركيب  ولوازم التركيب و اليد العاملة .
يدفع ثمن اللوحة فقط :.................................................... ل.ل. لاغير.	
     ملاحظة: حيث ترد عبارة "أو ما يعادله" ضمن لائحة الأسعار، يجب تقديم كامل المستندات   و الكاتالوغات التي تؤكد هذه المعادلة، إضافةً إلى نماذج (إذا تطلب الأمر)، يتم عرضها على مهندس الإشراف لأخذ الموافقة قبل البدء بتنفيذ المعادلة.

          نظّمه
	                            دققه
     رئيس دائرة الدروس

    	
        رفعه
رئيس المصلحة الفنية  
	           صدق
          رئيس مجلس الإدارة