**مشروع أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا**

**جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023**

**جبيل والشمال**

**طريقة التنفيذ :**

* تحديد المكب من قبل الجهات المعنية (مرفق لائحة بالمواقع )
* تصريح من قبل الجهات المعنية عن خلو الموقع من المواد المتفجرة من المفقودين أو من أية مسببات أخرى تشكل خطرا على السلامة العامة .
* موافقة مالكي البناء لتنفيذ أعمال الهدم والإزالة
* الحصول على مستندات رسمية من قبل البلدية عن البناء (المساحة – عدد الطبقات )
* تصوير الموقع قبل بدء التنفيذ
* تحديد الكميات بالمتر المكعب للهدم الكلي للأقسام الموجودة فوق مستوى الأرض باحتساب المساحة السطحية الإجمالية للمبنى مضروربة بمعامل (1.1)
* تحدد الكميات بالمتر المربع للهدم الفني في المباني المهدمة جزئيا بعد الكشف البصري عليها ويشمل التدعيم المؤقت لبلاطة سقف طابقين على الأقل أسفل الطوابق المهدمة او التي يتقرر هدمها.
* أعمال الهدم والإزالة حتى مستوى الطابق الأرضي .
* ينقل الركام إلى المواقع المحددة ويقسم إلى :

1 - المواد الصالحة لأعمال الردم تنقل إلى المكبات المعتمدة

2 – المواد المفروزة للمقاول الحق في التصرف بها

3 – العوادم / المخلفات الصلبة يقوم المقاول بالتخلص منها حسب الأصول وعلى نفقته ومسؤوليته.

* المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة بما فيه الطرقات وخدمات البنى التحتية والقيام بإصلاحها في حال تسبب المقاول بأضرار خلال العمل.