الجمهوريـة اللبنانية 
رئاسة مجلس الوزراء 
     مجلس الجنوب

لائحة أسعار عائدة لأشغال مائية (حفر بئر إستقصائية) في:

بلدة   : عيناتا
قضاء : بنت جبيل
		 
 /12/2018      بيروت في26/12/2018          

لائحة أسعار لأشغال مائية
المادة الأولى: يجب أن يتضمن السعر الإفرادي لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها، و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه. و يتضمن السعر أيضاً جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوالك و ربح الملتزم؛ و لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

المادة الثانية:
نوع الأشغال	الرقم	
تمهيد موقع العمل و نقل جهاز الحفر :
يشمل العمل تمهيد موقع البئر و الطريق المؤدية إليه، و نقل جهاز الحفر و تركيبه في الموقع و إعادة نقله بعد الإنتهاء؛ و يشمل العمل أيضاً نقل ناتج الحفر إلى خارج الورشة و صب قاعدة خرسانية على فوهة البئر بالقياسات المحددة.
يدفع عن العملية بكاملها: 	1

	
حفر برأس رحوي لا يقل عن 17 1/2  بوصة :
تتم عملية الحفر في مختلف الطبقات بما فيها كافة المتطلبات.
يدفع عن كل متر: 	2	
حفر برأس رحوي لا يقل عن 14 1/4  بوصة 
:تتم عملية الحفر في مختلف الطبقات بما فيها كافة المتطلبات.
يدفع عن كل متر: 	3	
حفر برأس رحوي لا يقل عن 1/4 12 بوصة 
:تتم عملية الحفر في مختلف الطبقات بما فيها كافة المتطلبات.
يدفع عن كل متر: 	4	
مواسير قياس داخلي 15 1/2  بوصة سماكة 5 مم 
:يشمل العمل تجهيز و إنزال مواسير تغليف قطر داخلي 10 بوصة سماكة 5 مم من الفولاذ الأسود من الصنف الجيد مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج، ملفوفة و ملحمة طوليا" أو مصنوعة بطريقة البثق مع تسامح في السماكة لا يزيد عن 0.15 مم.                                                                  
يدفع عن كل متر: 	5	
مواسير قياس داخلي 1/2 13 سماكة 5 مم :
يشمل العمل تجهيز و إنزال مواسير تغليف قطر داخلي 10 بوصة سماكة 5 مم من الفولاذ الأسود من الصنف الجيد مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج، ملفوفة و ملحمة طوليا" أو مصنوعة بطريقة البثق مع تسامح في السماكة لا يزيد عن 0.15 مم.                                                                  
يدفع عن كل متر فقط: 	6	
مواسير قياس داخلي 1/2 10 سماكة 5 مم 
:يشمل العمل تجهيز و إنزال مواسير تغليف قطر داخلي 10 بوصة سماكة 5 مم من الفولاذ الأسود من الصنف الجيد مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج، ملفوفة و ملحمة طوليا" أو مصنوعة بطريقة البثق مع تسامح في السماكة لا يزيد عن 0.15 مم.                                                                  
يدفع عن كل متر: 	7	
تشريم مواسير 
:يشمل العمل تقديم و تشريم مواسير من كل القياسات سماكة 5 مم من الفولاذ الأسود من الصنف الجيد مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج، ملفوفة و ملحمة طوليا" أو مصنوعة بطريقة البثق مع تسامح في السماكة لا يزيد عن 0.15 مم.
يدفع عن كل متر فقط: 	8	
تجربة البئر: وتشمل نقل وانزال المضخة المخصصة للتجربة في البئر ثم اخراجها بعد الانتهاء من التجربة والتي لا تقل  عن 36 ساعة وتشمل العملية تركيب وفك قساطل تفريغ المياه والقساطل المستعملة في قياس مستوى المياه في البئر وتكون هذه المواسير حديدية او بلاستيكية قياس لا يقل عن 4/1 1بوصة وبما فيه تقديم المحروقات والقوة المحركة ، مع أخذ الكيول اللازمة لتصريف المياه ومتابعة تطور منسوب المياه في البئر ليلا" ونهارا" مع تنظيم جداول الكيول ، ويشمل السعر دراسة الكيول والقياسات التي أخذت أثناء التجربة وتنظيم الخطوط البيانية والتقارير الفنية  وتحديد العناصر الهيدرولوجية  والإنسيابية للبئر من قبل جيولوجي مختص وبما فيه جميع النفقات وكل ما يلزم من مواد ومعدات ومقتضيات واليد العاملة وبما فيه كافة النفقات الخاصة والعامة وربح الملتزم 
يدفع عن العملية كاملة فقط: 	9	
فحص مخبري : 
فحص مخبري للمياه يتضمن الفحص الكيميائي والجرثومي في مختبر معتمد رسمياً بما فيه كافة النفقات الخاصة والعامة وربح الملتزم.                                                             	

يدفع عن العملية كاملة فقط:	

	01	

     نظّمه	       
    المهندس 
عماد حسين وهبي
	                                     دققه
                        رئيس دائرة الدروس

	
        رفعه
رئيس المصلحة الفنية 
	     صدق
      رئيس مجلس الإدارة